**СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ: ЭКОНОМИМ ВО ВРЕМЯ СТИРКи**

Если стиральная машина нерационально расходует воду, электроэнергию и моющее средство, нужно следовать нескольким простым правилам, чтобы не только сделать стирку более экономной и качественной, но и продлить срок службы оборудования. Однако обращать внимание на некоторые разделы инструкции и характеристики стиральной машины нужно не только во время эксплуатации, но и уже на этапе выбора и покупки.

Нормами различных стран установлены соотношения между энергопотреблением стиральной машины (оно замеряется в лабораторных условиях) и классом энергоэффективности, который присваивается ей по результатам испытаний.

*Соответствие расхода электроэнергии классу энергоэффективности стиральных машин:*

|  |  |
| --- | --- |
| Класс | Расход электроэнергии, кВт\*ч/кг |
| А+ | =< 0,17 |
| А | 0,17 – 0,19 |
| В | 0,19 – 0,23 |
| С | 0,23 – 0,27 |
| D | 0,27 – 0,31 |
| E | 0,31 – 0,35 |
| F | 0,35 – 0,39 |
| G | > 0,39 |

Еще несколько лет назад пределом энергоэффективности считался класс А, который присваивался стиральным машинам с энергопотреблением меньше 0,19 кВт\*ч/кг. Но в 2002 г. ведущие российские производители бытовой техники договорились о введении более высокого класса А+.

**Полезные советы**

* Не следует загружать в барабан больше белья, чем это указано в инструкции. При закладке белья следите за датчиком нагрузки. Значение индикатора на стиральной машине не должно быть больше 100%.
* Белье лучше стирать при температуре 40°С (при температуре 90°С тратится в три раза больше энергии).
* Если бельё не слишком грязное, режим предварительной стирки включать не обязательно.
* Моющее средство также нужно расходовать, исходя из степени загрязнения белья и жёсткости воды в регионе. Руководствоваться можно рекомендациями производителя моющего средства, которые указаны на упаковке.
* Если после стирки бельё будет сушиться в сушильной машине, число оборотов в отжиме нужно устанавливать согласно инструкции производителя сушильной машины.
* Все правила использования и обслуживания стиральных машин изготовители прописывают в инструкции по применению. Их соблюдение не только поможет технике прослужить дольше, но и позволит владельцу сэкономить на электроэнергии.